Załącznik nr 7.2 do SWZ

|  |
| --- |
| Szczegółowy opis przedmiotu zamówieniaCzęść IISkładając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „*Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania do IGiPZ PAN w Warszawie*”, znak sprawy: AD.25.6.2023, w zakresie dostaw oferujemy nw. urządzenia (WYMAGANE JEST BEZWZGLĘDNE WYPEŁNIENIE WSZYSTKICH ŻÓŁTYCH PÓL): |
| **Lp.** | **Opis parametrów technicznych i funkcjonalnych** | **Parametr** | **Parametr oferowany** |
| **Dysk twardy I – 8 szt.** (np. WD RED PLUS 14TB - WD140EFGX lub równoważny)Oferowane urządzenie:1. firma
2. model
 |
| 1.
 | Typ | Dysk twardy przeznaczony do pracy ciągłej w systemach NAS | TAK [ ]  |
|  | Kompatybilność | z Synology DS1812+ | TAK [ ]  |
|  | Cechy | Pojemność: 14 TBFormat: 3,5”Prędkość obrotowa 7200RPMInterfejs: SATA III (6.0 Gb/s)Pamięć podręczna: 512 MBNiezawodność MTBF: 1000000Technologia zapisu CMRWbudowane kolejkowanie poleceń | TAK [ ] model       |
| 1.
 | Gwarancja | Minimum 36 miesięcy gwarancji. Serwis urządzenia musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego. | TAK [ ]  |
| **Dysk twardy II – 4 szt.** (np. WD RED PLUS 12TB - WD120EFBX lub równoważny)Oferowane urządzenie:1. firma
2. model
 |
| 1.
 | Typ | Dysk twardy przeznaczony do pracy ciągłej w systemach NAS | TAK [ ]  |
|  | Kompatybilność | Kompatybilny z Synology DX1211 podłączony pod Synology DS2413+ | TAK [ ]  |
| 1.
 | Cechy | Pojemność: 12 TBFormat: 3,5”Prędkość obrotowa 7200RPMInterfejs: SATA III (6.0 Gb/s)Pamięć podręczna: 256 MBNiezawodność MTBF: 1000000Technologia zapisu CMRWbudowane kolejkowanie poleceń | TAK [ ]  |
|  | Gwarancja | Minimum 36 miesięcy gwarancji. Serwis urządzenia musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego. | TAK [ ]  |