Załącznik nr 7.2 do SWZ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  Część II  Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „*Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania do IGiPZ PAN w Warszawie*”, znak sprawy: AD.25.6.2023, w zakresie dostaw oferujemy nw. urządzenia (WYMAGANE JEST BEZWZGLĘDNE WYPEŁNIENIE WSZYSTKICH ŻÓŁTYCH PÓL): | | | |
| **Lp.** | **Opis parametrów technicznych i funkcjonalnych** | **Parametr** | **Parametr oferowany** |
| **Dysk twardy I – 8 szt.**  (np. WD RED PLUS 14TB - WD140EFGX lub równoważny)  Oferowane urządzenie:   1. firma 2. model | | | |
|  | Typ | Dysk twardy przeznaczony do pracy ciągłej w systemach NAS | TAK |
|  | Kompatybilność | z Synology DS1812+ | TAK |
|  | Cechy | Pojemność: 14 TB  Format: 3,5”  Prędkość obrotowa 7200RPM  Interfejs: SATA III (6.0 Gb/s)  Pamięć podręczna: 512 MB  Niezawodność MTBF: 1000000  Technologia zapisu CMR  Wbudowane kolejkowanie poleceń | TAK  model |
|  | Gwarancja | Minimum 36 miesięcy gwarancji. Serwis urządzenia musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego. | TAK |
| **Dysk twardy II – 4 szt.**  (np. WD RED PLUS 12TB - WD120EFBX lub równoważny)  Oferowane urządzenie:   1. firma 2. model | | | |
|  | Typ | Dysk twardy przeznaczony do pracy ciągłej w systemach NAS | TAK |
|  | Kompatybilność | Kompatybilny z Synology DX1211 podłączony pod Synology DS2413+ | TAK |
|  | Cechy | Pojemność: 12 TB  Format: 3,5”  Prędkość obrotowa 7200RPM  Interfejs: SATA III (6.0 Gb/s)  Pamięć podręczna: 256 MB  Niezawodność MTBF: 1000000  Technologia zapisu CMR  Wbudowane kolejkowanie poleceń | TAK |
|  | Gwarancja | Minimum 36 miesięcy gwarancji. Serwis urządzenia musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego. | TAK |